Réf. 93142

.38-40 Winchester CF
        .38-40 Winchester CF M.1879
        .38 WCF
        .38 Winchester, Marlin & Colt
        .38 Winchester, Marlin & Remington
        .38-40 WCF
        .38-40 Winchester
        .38-40-160 Winchester

Diam. : 10,00            Longueur : 33,00            Cal : .38-40

ECRA	10033BBC010
EB	372
SAA	6545

Etui	Bouteille
Balle	Ogivale - nez plat
Culot	à bourrelet (rimmed)
Amorçage	Boxer
Modèle	1880
Type	Ordinaire
Utilisation	Tir sportif
Pays	USA
Fabricant	Union Metallic Cartridge Co. (UMC)
Usine	Bridgeport (Connecticut)
Marquage	U.M.C.  .38 C.L.M.R.

Balle	Plomb
Etui	Laiton
Collet	Sertis. circonférentiel
Amorce	Cuivre
Poudre	Sans fumée
M&C	Type CLMR - Chargement spécial pour tir sur silhouettes métalliques

Ø balle 	10,10	Ø int. collet 	10,61	Ø collet 	10,61
Ø épaul. 	11,48	Ø base étui 	11,90	Ø bourrelet 	13,09
Long. totale	40,14	Long. étui	33,09	Long. collet	7,60
Long. épaul.	22,00	Epais. bourrelet	1,44	
Ø amorce	4,40
Poids cartouche : 20,000 g	Poids balle : 11,660 g	

Notes	Fabrication antérieure à 1912, date à laquelle le sigle REM-UMC fut adopté.
La .38-40 est issue de la .44-40, introduite en 1874, avec un étui raccourci et rétreint à .38. Elle est apparue en 1880, destinée au Winchester Model 73 Lever-action. Colt a commencé peu après à chambrer des revolver avec ce calibre.